Datum: 17.4.2020

Spoštovani,

posredujemo vam odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo št. VKS-73/20 – Obnova vodovoda in kanalizacije po južnem delu Strossmayerjeve ulice, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

Prosimo za detajl:
Povezava nove GRP cevi DN300 z obstoječo betonsko cevjo DN300 betonskimi cevmi. Z vsemi potrebnimi deli in materialom; po detajlu.
ZA HPK-6 na meji obdelave

ODGOVOR:

Detajl se nahaja v zbirniku detajlov pod št. 22

VPRAŠANJE:

Prosimo za detajl za spodnjo postavko:
Izdelava priključka vpadnega jaška na kanal iz poliestrske cevi DN600 mm, priključna cev PVC DN 250 mm, polno obbetonirano, po detajlu

ODGOVOR:

Detajl se nahaja v zbirniku detajlov pod št. 15

VPRAŠANJE:

Prosimo za detajl za spodnjo postavko:
Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP fi 600 mm, z odcepnim PVC komadom fi 600/(160-250)-45° in lokom PVC fi 160-250 (45°), polno obbetonirano z betonom C16/20; po detajlu. Z nabavo in dobavo materiala.
OPOMBA: Profil priključne cevi se določi na terenu oz. glede na načrt priključka.

ODGOVOR:

Detajl se nahaja v zbirniku detajlov pod št. 16

VPRAŠANJE:

Prosimo za objavo gradbene situacije.

ODGOVOR:

Gradbeno situacijo bo sicer izdajal izvajalec glede na potek del za vsak mesec sproti. Naročnik je na spletni strani objavil situaciji za vodovod in kanalizacijo.

VPRAŠANJE:

Prosimo za informacijo kdo je projektant načrta.

ODGOVOR:

Projektant je KONO-G d.o.o., kot je razvidno iz priloženih situacij.

VPRAŠANJE:

Predvidevamo, da se ob stenah obstoječih objektov izvajajo prevezave. Torej ali v tej postavki upoštevamo sanacijo fasad, temeljev, zidov,..??
Prosimo vas za obrazložitev za kakšno sanacijo gre??
Sanacija poškodb na obstoječih objektih v času gradnje - prevezave priključkov ob stenah objektov. Po dejanskih stroških! kpl 1,00

ODGOVOR:

Sanacija poškodb na obstoječih objektih je, kakor je zapisano v splošnem opisu poglavja A 1.1.2 Odcepi hišnih priključkov, predmet posameznega projekta sanacije hišnega priključka. Ponudniki naj podajo oceno stroškov.

VPRAŠANJE:

Vzpostavitev tangiranih površin izven območja obnove ceste v prvotno stanje stanje po končanih delih; cca. 120m\*3,5m (obračun po dejanskem stanju) en 1,00

Glede na to da gre za oceno 420m2 in da upoštevamo neko povprečno ceno za tlakovanje oz. asfalt lahko pri tej postavki govorimo o konkretnem znesku. Ali ne bi bilo bolje da popravite postavko tako da vpišemo ceno po m2 , ki pa se bo itak obračunavala po dejanskih količinah.

ODGOVOR:

Kakor smo že zapisali v enem izmed odgovorov in kakor je zapisano v splošnem opisu poglavja A 1.1.2 Odcepi hišnih priključkov, predmet posameznega projekta sanacije hišnega priključka. Ponudniki naj na podlagi ogleda trase podajo oceno vzpostavitve tangiranih površin v prvotno stanje.

VPRAŠANJE:

Prosimo, da objavite pregledno situacijo obravnavanega območja

ODGOVOR:

Naročnik je pregledno situacijo objavil na svoji spletni strani.

VPRAŠANJE:

Spoštovani!
Ena od zahtev za izpolnitev referenčnega pogoja se glasi: "vsaj dve (2) gradnji/obnovi javne kanalizacije min. premera 300 mm v min. skupni dolžini 300 m', od tega vsaj ena gradnja/obnova min. premera 600 mm ali več in v min. dolžini 100 m'."

Ali zadostimo pogoju, če smo izvedli meteorno kanalizacijo ali mora biti fekalna kanalizacija?

ODGOVOR:

V zahtevi je jasno navedeno »javne kanalizacije«, dodatnih zahtev po ločitvi na sam namen kanalizacije naročnik ne zahteva

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila