**Javno naročilo VKS-101/23 – »Izvajanje laboratorijskih aktivnosti«**

**Tehnična specifikacija in ostale tehnične zahteve in pogoje za VKS-101/23 za**

**SKLOP 3 : Izvajanje laboratorijskih preskusov vode**

1. **SPLOŠNO**

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za predmetni sklop v celoti upoštevati to prilogo »Tehnična specifikacija in ostale tehnične zahteve in pogoje za VKS-101/23« (v nadaljevanju tudi: tehnična specifikacija). Tehnična specifikacija predstavlja sestavni in neločljivi del te razpisne dokumentacije.

V kolikor predmet ponudbe za posamezni sklop ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitet, navedenih v razpisni dokumentaciji naročnika (za posamezni sklop), katere sestavni del je tehnična specifikacija, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

**Dokazila:**

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev v točki 2. oz. v ločeni prilogi »Tehnična specifikacija in ostale tehnične zahteve in pogoji za VKS-101/23« s:

* ESPD obrazcem (v primeru skupne/partnerske ponudbe ga mora priložiti vsak izmed partnerjev);
* in tudi s ESPD obrazcem dane s strani in v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik;
* ter z ostalimi dokazili, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o izpolnjevanju pogojev in zahtev, zato si **naročnik pridržuje pravico, da ponudnik na podlagi poziva naročnika v zahtevanem roku predloži dodatna dokazila/pojasnila o izpolnjevanju pogojev v poglavju 2 oz. v ločeni prilogi »Tehnična specifikacija in ostale tehnične zahteve in pogoji** **za VKS-101/23«**. Če navedbe glede izpolnjevanja pogojev in zahtev ne izkazujejo resničnega stanja ga/jih naročnik ne bo upošteval.

*Navedeni pogoji in zahteve v Poglavju 2 oz. v ločeni prilogi »Tehnična specifikacija in ostale tehnične zahteve in pogoji za VKS-101/23«, veljajo za ponudnike, kot tudi za partnerje v primeru skupne ponudbe, nominirane podizvajalce in subjekte, katere zmogljivosti bo ponudnik uporabil (ob upoštevanju točke razpisne dokumentacije iz 1. poglavja, ki govori o uporabi zmogljivosti drugih subjektov), upoštevaje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal.*

1. **PREDMET**

Predmet naročila je izvajanje laboratorijskih aktivnosti oziroma izvajanje preskušanj vzorcev odpadne, pitne, podzemne vode.

Predmet (opis, količine itd.) je razviden tudi iz ponudbenega predračuna za predmetni sklop.

1. **PONUDNIK ZAGOTOVI**

V primeru, da vzorči naročnik, ponudnik zagotovi:

* embalažo in konzervanse za vzorce,
* prevzem vzorca pri naročniku (vklj. potne stroške prevoza),
* laboratorijske analize glede na naročilo,
* zdravstveno oceno rezultatov (v primeru pitne vode)
* elektronski prenos rezultatov v naročnikov informacijski sistem.

Embalaža in konzervansi morajo biti dostavljeni do 07:00 na dan vzorčenja.

V primeru, da vzorči ponudnik, ponudnik zagotovi:

* embalažo za vzorec
* odvzem vzorca (vzorčenje pri naročniku) vklj. potne stroške prevoza do vzorčnih mest
* terenske in laboratorijske analize
* zdravstveno oceno rezultatov (v primeru pitne vode)
* elektronski prenos rezultatov v naročnikov informacijski sistem.

1. **VZORČENJE IN PREVZEM VZORCEV ODPADNE VODE**

Vzorčenje vzorcev odpadne, pitne, podzemne vode izvaja naročnik, razen izjemoma oz. v primeru dogovora. Ponudnik naročniku posreduje navodila za vzorčenje, konzerviranje in transport vzorcev.

Ponudnik mora prevzeti vzorce odpadne vode vsak dan od ponedeljka do petka med 13:00 in 14:00 uro na naslovu JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d. o. o., vodarna Kleče, Saveljska 1, 1000 Ljubljana, ter poskrbeti za strokovno ustrezen transport vzorcev do laboratorija.

1. **POSREDOVANJE POROČIL O PRESKUSU VZORCEV (e-oblika)**

E-poročila o preskusu vzorcev odpadne, pitne, podzemne vode bodo naročniku posredovana sprotno, in sicer :

* na elektronski naslov [vlasta.kramaric.zidar@vokasnaga.si](mailto:vlasta.kramaric.zidar@vokasnaga.si)
* rezultate preskušanja **najkasneje v 45 dneh po** **odvzemu vzorca**.

1. **POSREDOVANJE REZULTATOV O PRESKUSU VZORCEV V E-OBLIKI**

Ponudnik preskušanj mora uporabljati laboratorijski informacijski sistem, ki je kompatibilen z laboratorijskim informacijskim sistemom naročnika OrbitaLIMS. Izvedljiv mora biti e-prenos naročila in rezultatov laboratorijskih preskušanj v laboratorijski informacijski sistem naročnika takoj po potrditvi rezultatov s strani pristojnega laboratorijskega osebja ponudnika.

1. **IZJEMNE POTREBE NAROČNIKA**

V primeru izjemnih potreb naročnika lahko le-ta naroči izvedbo preskušanj tudi za druge parametre odpadne vode, pitne, podzemne vode po veljavnem ceniku, če ponudnik storitev omogoča.

V primeru nenadnega onesnaženja pitne vode z neznano kemikalijo ali agensom mora ponudnik izvesti t.i. “hitro analizo”. Hitra analiza pomeni analizo kovin - ICP-MS analizo ali s primerljivo metodo in analizo za organske kemikalije - QTOF LC-MS ali s primerljivo metodo. Preliminarnim rezultat (to je izvedba kvalitativne identifikacije onesnaženja, ocena koncentracije in poročanje rezultata) mora ponudnik zagotoviti v treh urah po dostavi vzorca do dogovorjene lokacije oz. se zaradi transporta in razjasnitve primera lahko podaljša do največ 8 ur.

Določeni roki veljajo v delovnem času ob delovnikih. V primeru potrebe izvedbe izven delovnega časa in ob dela prostih dnevih se ponudnik in naročnik dogovorita o izvedbi. Ponudnik določi odgovorno osebo za tovrstne primere.

V primeru, če se s hitro analizo ne zazna vzroka onesnaženja, mora ponudnik v sodelovanju z naročnikom predlagati dodatne aktivnosti.

Odgovorna oseba naročnika je [vlasta.kramaric.zidar@vokasnaga.si](mailto:vlasta.kramaric.zidar@vokasnaga.si), T: 01 5808 197, M: 041 951 357.